**AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ**

*Projekt megnevezése, száma:*

**KEHOP-1.3.0**

EU-KA finanszírozás

*Ajánlatkérő:*

**országos vízügyi főigazgatóság**

*Közbeszerzési eljárás címe:*

**„Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően”**

**4. KÖTET**

**közbeszerzési tervdokumentáció**

**AJÁNLATI ÁR BONTÁSA**

2016. augusztus

**4. KÖTET**

**ajánlati ár bontása**

Az Egyösszegű Ajánlati Árat, amely a Szerződéses Ár alapja, úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak, és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök pótmunkával kapcsolatban a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelő – a Kbt-re figyelemmel hozott - jóváhagyásával.

Az Egyösszegű Ajánlati Árnak (átalányár) tartalmaznia kell - a szerződéses dokumentumokban előírtak szerint - a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. Ajánlattevő (Vállalkozó) elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.

A Szerződéses Feltétek szerint a „nettó vállalkozási díj (Szerződés Elfogadott Végösszege)” egyösszegű ár, és ennek megfelelően a hivatkozott Cikkelyben leírt feltételek szerint, valamint az „Egyösszegű Ár bontása” alapján kerül kifizetésre a Vállalkozó részére.

**Az Ajánlati Ár bontásában szereplő összegeket ÁFA nélkül, Forintban kell megadni.**

Az Egyösszegű Ajánlati Árat az Ajánlattevőnek a mellékelt táblázat szerinti bontásban kell megadnia, a megfelelő sorokban szerepeltetnie kell az összes olyan közvetlen és közvetett költséget, amely az adott tétel szerinti munka megvalósításához kapcsolódik, beleértve az építés költségeit, az anyagok, gépek, berendezések, tartalékberendezések, pótalkatrészek előállításának, beszerzésének, helyszínre szállításának, beüzemelésének és jótállásának összes közvetlen és közvetett költségét.

Az Ajánlatkérési dokumentáció 5. kötetében ismertetett indikatív tervektől az ajánlattevő vállalkozói javaslatában eltérhet. Ennek megfelelően az olyan tevékenysége(ke)t, amelyeket ajánlattevő vállalkozói javaslata alapján nem tudott valamely feltüntetett sorba rendelni, újabb tevékenységsorban szerepeltetheti. A vállalkozói javaslatban nem szereplő tevékenységeket tartalmazó sorokat értelemszerűen nem kell kitölteni.

Függetlenül bármilyen korlátozástól, melyre esetleg utalhat az egyes tételek megszövegezése, a Vállalkozó ajánlata benyújtásával elismeri, hogy az általa megadott Egyösszegű Ajánlati Ár a szerződés teljesítéséhez szükséges összes ellentételezést, anyag- díj- és rezsiköltségét tartalmazza. A szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat (hacsak külön tételként nem szerepel a mintán) a részletezésben szereplő valamennyi összegre szét kell osztani.

Az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása táblázat kitöltése során az egyes tételekhez rendelt Vállalkozói Árak – tekintve hogy az szerződés átalányáras – nem képeznek alapot mennyiségalapú elszámolásra és kizárólag az alábbi célokat szolgálják:

* A Vállalkozó által elkészítendő Fizetési Ütemtervben teljesítési tételeit ugyanebben a bontásban kell megadnia, az itt megadott ellenszolgáltatás hozzárendelésével,
* A Mérnök döntései meghozatalának támogatása
* Ajánlattevő tájékoztatása

Az Ajánlati Ár bontása táblázatban szereplő, "Tartalékkeret" összeg felhasználására a szerződési feltételek vonatkozó cikkelyeiben előírtak szerint kerülhet sor.

„Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC sárga könyv szerint„

tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban adott ajánlatomban az Ajánlati Árat az alábbi bontás alapján kalkuláltam:

| **Sorszám** | **KÖLTSÉG TÉTEL** | **Összeg\*** | **Százalék (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tervezés** | | |  |
| 1 | **Vízfolyások, vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése** jogerős vízjogi létesítési engedélyek megszerzése, kiviteli és megvalósulási tervek készítése |  |  |
| 2 | **Partfal rekonstrukció** jogerős vízjogi létesítési engedélyek megszerzése, kiviteli és megvalósulási tervek készítése |  |  |
| 3 | **Áramlásjavító és öbölkotrások; zagyterek kialakítása** jogerős vízjogi létesítési engedélyek megszerzése, kiviteli és megvalósulási tervek készítése |  |  |
| 4 | **Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása** kiviteli és megvalósulási tervek készítése |  |  |
| **Kivitelezés** | | |  |
| 1 | Vízfolyások és vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése |  |  |
| 2 | Partfal rekonstrukció |  |  |
| 3 | Áramlásjavító és mederkotrások |  |  |
| Zagyterek és zagyvíz elvezető rendszerek építése (Gárdonyi zagytér, Cserepes-sziget) |  |  |
| Építési forgalomnak megfelelő burkolat kiépítése, kerékpárút helyreállítása, közúti csomópontok kialakítása a Gárdonyi zagytér és a Velence, Hidromechanizációs üzemi kikötő bejáratánál |  |  |
| 4 | Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása |  |  |
| **Egyéb tervek, tanulmányok készítése** | | |  |
| 1 | Földrészletek határvonalainak esetleges megváltoztatásával kapcsolatos földmérési munkarészek elkészíttetése és engedélyeztetése, művelési ág megváltoztatással kapcsolatos földmérési munkarészek (zagyterek) |  |  |
| 2 | Régészeti hatástanulmány, Lőszer mentesítési hatástanulmány |  |  |
| 3 | Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), NATURA 2000 hatásbecslés, Környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció (szükség szerint, ha a Hatóság előírja) |  |  |
| 4 | Nádgazdálkodási terv, növény monitoring |  |  |
| 5 | Vízjogi üzemeltetési engedélyes tervek készítése |  |  |
| **EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (nettó)** *(0./1. – 9.1. tételek összesen)* | |  |  |
| 10. | **Tartalékkeret** (nettó)**:**  (de maximum az egyösszegű ajánlati ár 4%-a)  Feltételes összeg\*\* |  |  |
| **AJÁNLATI ÁR (nettó)** *(Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) + Tartalékkeret (nettó))* | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |

\* Az összegeket ÁFA nélkül, forintban kell megadni!

\*\* Az Ajánlatkérési Dokumentáció 2. kötet általános Szerződési Feltételek 13.5 Alcikkelye szerint használható fel.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**4.2. TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGEK**

A Munkák tájékoztató mennyiségei a Szerződés teljesítésének egy lehetséges megoldásához lettek hozzárendelve és az egyedi műszaki követelmények műszaki leírásában (Megrendelő Követelményei 3. fejezet) foglaltakkal összhangban lettek megadva.

Az ott felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell tanulmányozniuk annak érdekében, hogy az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos mennyiségét kiszámolják és Ajánlatukat ennek alapján teljes felelősséggel tehessék meg. Sem az ajánlattétel folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Műszaki tervek hiányában a közbeszerzés időpontjában becsléssel megállapított főbb kiviteli munkamennyiségek az alábbiak:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tételek megnevezése/Munka** | **Mértékegység, Egység** | **Becsült mennyiség** |
|  |  |  |
| **Vízfolyások, vízminőségi hordalékfogó tározók rendezése** |  |  |
| Vízfolyások mederrendezése | **m3** | **140** |
| Kisvízi meder kialakítása Csontréti patak torkolati részénél |  |  |
| * medertisztítás, iszap elszállítással | **m3** | **408** |
| * könnyített mederburkoló elemek beépítése | **m** | **95** |
| * homokos kavics feltöltés kisvízi mederélig | **m3** | **600** |
| Meglévő sankolóterek tisztítása (Iszapkitermelés) | **m3** | **5 000** |
| **Partvédőmű rekonstrukció** |  |  |
| építési munkával érintett helyszínek száma | **db** | **47** |
| elbontásra kerülő partvédőművek hossza | **m** | **~ 5 200** |
| partvédőmű építés összes hossza | **m** | **~ 29 000** |
| **Mederkotrás, zagytér építés** | **db** |  |
| Cserepes-szigetre kerülő kotrási mennyiség | **m3** | **72 000** |
| Cserepes-sziget zagytér tervezett kapacitása | **m3** | **265 700** |
| Gárdonyi zagytérre kerülő kotrási mennyiség: | **m3** | **30 000** |
| Gárdonyi zagytér tervezett kapacitása | **m3** | **30 200** |
| **Ívóhelyek, halbölcsők kialakítása** |  |  |
| Földmunka (töltésépítés, tereprendezés, rézsűképzés) | **m3** | **9 000** |
| Bentonit szigetelés | **m2** | **12 000** |
| Nyomóvezeték építés | **m** | **620** |
| Egyéb partrendezés | **m** | **500** |
| Szivattyúzási hely kialakítása | **db** | **1** |
| Átjáró híd kiépítése | **db** | **6** |
| Vb. tolózár akna építése | **db** | **1** |
| Barátzsilip építése | **db** | **2** |