**AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ**

*Projekt megnevezése, száma:*

**KEHOP-1.4.0-15-2015-00007**

**„***Ajánlatkérő:*

**“országos vízügyi főigazgatóság**

*Közbeszerzési eljárás címe:*

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN AZ „ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTRE TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSE, VÉDVONALAK TERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE AZ ALSÓ-TISZÁN” CÍMŰ, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ENGEDÉLYEZÉSI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE, ENGEDÉLYEK MEGSZERZÉSE, ÉPÍTÉSI, KIVITELEZÉSI FELADATAINAK TELJES KÖRŰ ELLÁTÁSA, FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINTI MEGVALÓSÍTÁSA A KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉVEL A 191/2009 (IX. 15.) KORM. RENDELETNEK MEGFELELŐ TARTALOMMAL**

**tárgyában indított közbeszerzési eljárásához**

**4. KÖTET**

**közbeszerzési tervdokumentáció**

**AJÁNLATI ÁR BONTÁSA**

2016. május

**4. KÖTET**

**ajánlati ár bontása**

Az Egyösszegű Ajánlati Árat, amely a Szerződéses Ár alapja, úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak, és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök pótmunkával kapcsolatban a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelő – a Kbt-re figyelemmel hozott - jóváhagyásával.

Az Egyösszegű Ajánlati Árnak (átalányár) tartalmaznia kell - a szerződéses dokumentumokban előírtak szerint - a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. Ajánlattevő (Vállalkozó) elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.

A Szerződéses Feltétek szerint a „nettó vállalkozási díj (Szerződés Elfogadott Végösszege)” egyösszegű ár, és ennek megfelelően a hivatkozott Cikkelyben leírt feltételek szerint, valamint az „Egyösszegű Ár bontása” alapján kerül kifizetésre a Vállalkozó részére.

Az Ajánlati Ár bontásában szereplő összegeket ÁFA nélkül, Forintban kell megadni.

Az Egyösszegű Ajánlati Árat az Ajánlattevőnek a mellékelt táblázat szerinti bontásban kell megadnia, a megfelelő sorokban szerepeltetnie kell az összes olyan közvetlen és közvetett költséget, amely az adott tétel szerinti munka megvalósításához kapcsolódik, beleértve az építés költségeit, az anyagok, gépek, berendezések, tartalékberendezések, pótalkatrészek előállításának, beszerzésének, helyszínre szállításának, beüzemelésének és jótállásának összes közvetlen és közvetett költségét.

Az Ajánlattevő a Megrendelő követelményeiben (3. kötet) részletezettektől Vállalkozói javaslatában nem térhet el. Ugyanakkor arra lehetősége van, hogy az Indikatív tervdokumentációtól (5 kötet) eltérjen, figyelemmel a Megrendelő követelményeiben meghatározottakra. Ennek megfelelően az olyan tevékenysége(ke)t, amelyeket ajánlattevő vállalkozói javaslata alapján nem tudott valamely feltüntetett sorba rendelni, újabb tevékenységsorban szerepeltetheti. A vállalkozói javaslatban nem szereplő tevékenységeket tartalmazó sorokat értelemszerűen nem kell kitölteni.

Függetlenül bármilyen korlátozástól, melyre esetleg utalhat az egyes tételek megszövegezése, a Vállalkozó ajánlata benyújtásával elismeri, hogy az általa megadott Egyösszegű Ajánlati Ár a szerződés teljesítéséhez szükséges összes ellentételezést, anyag- díj- és rezsiköltségét tartalmazza. A szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat (hacsak külön tételként nem szerepel a mintán) a részletezésben szereplő valamennyi összegre szét kell osztani.

Az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása táblázat kitöltése során az tájékoztató mennyiségekben szereplő adatok és az ehhez rendelt Vállalkozói Árak – tekintve hogy az szerződés átalányáras – nem képeznek alapot mennyiségalapú elszámolásra és kizárólag az alábbi célokat szolgálják:

* A Vállalkozó által elkészítendő Fizetési Ütemtervben teljesítési tételeit ugyanebben a bontásban kell megadnia, az itt megadott ellenszolgáltatás hozzárendelésével,
* A Mérnök döntései meghozatalának támogatása
* Ajánlattevő tájékoztatása

Az Ajánlati Ár bontása táblázatban szereplő, a Megbízó által megadott "Tartalékkeret" összeg felhasználására a szerződési feltételek vonatkozó cikkelyeiben előírtak szerint kerülhet sor.

 „árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az alsó-tiszán”

 tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC sárga könyv szerint„

tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban adott ajánlatomban az Ajánlati Árat az alábbi bontás alapján kalkuláltam:

| **Sorsz.** | **KÖLTSÉG TÉTEL** | **Ár nettó****(Ft)** |
| --- | --- | --- |
| **Tervezés** |
| 1. | Árvízkapu építése a Dongéri-főcsatornán vízjogi létesítési engedélyes, kiviteli és megvalósulási tervek, engedélyeztetés  |  |
| 2. | Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm között vízjogi létesítési engedélyes, kiviteli és megvalósulási tervek, engedélyeztetés |  |
| 3. | Árvízkapu a Sámson-Apátfalvai-főcsatornán vízjogi létesítési engedélyes, kiviteli és megvalósulási tervek, engedélyeztetés |  |
| 4. | Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000 - 4+342 tkm között vízjogi létesítési engedélyes, kiviteli és megvalósulási tervek, engedélyeztetés |  |
| 5. | Magasépítési, rekonstrukciós munkák építési engedélyes, kiviteli és megvalósulási tervek, engedélyeztetés |  |
| **Kivitelezés** |
| 6. | Árvízkapu építése a Dongéri-főcsatornán |  |
| 7. | Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm között |  |
| 8. | Árvízkapu építése a Sámson-Apátfalvai-főcsatornán |  |
| 9. | Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000 - 4+342 tkm között |  |
| **Egyéb tervek, tanulmányok készítés** |
| 10. | Terület igénybevételi (kisajátítási) tervdokumentáció, Művelésből való kivonási tervdokumentációk (földhivatali, erdészeti) az anyagnyerő helyekre |  |
| 11. | Régészeti hatástanulmány, Lőszer mentesítési hatástanulmány |  |
| 12. | Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), Környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció (szükség szerint, ha a Hatóság előírja) |  |
| 13. | Komplex bányaműveleti terv készítése |  |
| 14. | Árvízvédekezési terv készítése |  |
| 15. | Vízjogi üzemelési engedélyes terv és üzemelési szabályzat készítése |  |
| **EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (nettó)** *(1. – 15. tételek összesen)* |  |
| 16. | Tartalékkeret (nettó) |  |
| **AJÁNLATI ÁR (nettó)** *(Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó) + Tartalékkeret (nettó))* |  |
| 17. | **ÁFA** *az Ajánlati Ár-on (….%)* |  |
| **AJÁNLATI ÁR (bruttó)** *(Ajánlati Ár nettó + ÁFA)* |  |
|  |  |

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**4.2. TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGEK**

A Munkák tájékoztató mennyiségei a Szerződés teljesítésének egy lehetséges megoldásához lettek hozzárendelve és az egyedi műszaki követelmények műszaki leírásában (Megrendelő Követelményei 3. fejezet) foglaltakkal összhangban lettek megadva.

Az ott felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell tanulmányozniuk annak érdekében, hogy az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos mennyiségét kiszámolják és Ajánlatukat ennek alapján teljes felelősséggel tehessék meg. Sem az ajánlattétel folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Műszaki tervek hiányában a közbeszerzés időpontjában becsléssel megállapított főbb kiviteli munkamennyiségek az alábbiak:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tételek megnevezése/Munka** | **Mérték- egység/egység** | **Becsült mennyiség** |
| **Árvízkapu építése a Dongéri-főcsatornán** |  |  |
| Árvízkapu építése | db | 1 |
|  Mobil szivattyútelep (szivattyúállás) építése | db | 1 |
|  Üzemi út építése A2 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal a Dongéri-fcs. jobb parti töltéskoronán  | km | 2,3 |
|  Útburkolat bontása a Tisza jobb parti töltéskoronán  | m | 100 |
| Töltésfejlesztés a műtárgyhoz kapcsolódó szakaszon | m | 100 |
|  Üzemi út építése A1 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal a Tisza jobb parti töltéskoronán  | m | 100 |
| **Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm között** |  |  |
| Árvízvédelmi töltés MÁSZ+biztonságra történő kiépítése | m | 5442 |
| Töltéskeresztező elektromos földkábel áthelyezése | db | 2 |
| Kandeláber sor és elektromos földkábel áthelyezése | m | 223 |
| Útburkolat építés A1 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal a Tisza bal parti töltéskoronán | m | 5442 |
| Műtárgy bontása | db | 1 |
| Műtárgy átépítése | db | 2 |
| Gátőrtelep rekonstrukciója | db | 1 |
| Árvízi vízmércék felújítása, áthelyezése | db | 2 |
| Hírközlési oszlopok és légvezeték kiváltása | m | 5442 |
| **Árvízkapu építése a Sámson-Apátfalvai-főcsatornán** |  |  |
| Árvízkapu építése | db | 1 |
| Mobil szivattyútelep (szivattyúállás) építése | db | 1 |
|  Útburkolat építés A2 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal a Sámson-Apátfalvi-fcs. töltéskoronán | km | 1,7 |
| Töltésfejlesztés a műtárgyhoz kapcsolódó szakaszon | m | 100 |
|  70 cm mélységű kotrás Sámson-Apátfalvi-főcsatornán | fm | 1000 |
| **Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000 - 4+342 tkm között** |  |  |
| Árvízvédelmi töltés MÁSZ+biztonságra történő kiépítése | m | 4342 |
| Üzemi út építés A1 forgalmi terhelésre szilárd burkolattal a töltéskoronán | m | 4342 |
| Műtárgyak átépítése | db | 2 |
| Gátőrtelep rekonstrukciója | db | 1 |
| Árvízi vízmérce felújítása, áthelyezése | db | 1 |
| Hírközlési oszlopok és légvezeték kiváltása | m | 4342 |